

**FC2**

**ПОЛЕВОЙ КОНТРОЛЛЕР**

Разработан для обеспечения надежности и производительности



# ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Дисплей ВСТРОЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

5,5” сенсорный экран. Читаемый при солнечном свете HD разрешение 1440 x 720.

## БЫСТРЫЙ И МОЩНЫЙ ПРОЦЕССОР

CPU 8 ядер 2.0 Ггц.

ОЗУ 4 GB RAM + 64 GB ROM.

ОС Android 8.1

## Защита

IP68 пыле-водонепроницаемый

Защищен от временного погружения на глубину до 1 м. Выдерживает падение с 1.5м.

13 MP основная камера BT 5.0 BLE.

Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w. Мобильные сети 2G/3G/4G.

NFC.

6,500 mAh, заряда батареи хватает на полный рабочий день (до 14 часов при нормальных условиях).

## ПРОСТОЙ И КРАСИВЫЙ ДИЗАЙН

С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ EFIED ВАШИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ.

Создание точек,линий,полилиний,поверхностей.

Отлично подходит для топографической съемки, кадастровых, дорожных, земляных и других различных видов работ.

Диспечер слоёв, коды, возможность отрисовки чертежей и некоторые другие функции в разделе CAD.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Связь**

**Система**

Операционная система Процессор

RAM

Встроенная память

Поддержка Micro SD card, до 128 Гб.

**Физические характеристики**

Размеры

(Д x Ш x В) 207 мм x 84 мм x 20 мм

Вес

Температурный режим

Защищенность Ударостойкость

Дисплей

Android 8.1

MediaTek MTK6762 Octa Core 2.0 Ггц. 4 GB

64 GB

360 г.

Рабочая: -30 °C до +60 °C

Хранение: -40 °C до +80 °C

IP68

Выдерживает падение с 1.5 м. 5,5" сенсорный экран.

Читаемый при солнечном

свете (HD 1440 × 720)

Сотовый модем

Wi-Fi Bluetooth®

USB

Литий - ионный акб

Время зарядки

**Датчики**

G-сенсор/Датчик освещенности/NFC/Аппаратное ускорение

FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/BB12/B17/

B20/B28

TDD-LTE B38/B39/B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8

GSM B2/B3/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BC0/BC1

802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w., точка дост. v 5.0

Type C, поддержка быстрой зарядки, OTG

**Аккумулятор**

6,500 mAh

Время работы 14 ч.

4 ч.

Клавиатура Буквенно-цифровая клавиатура

Камера

13 мегапиксельная основная камера с автофокусом и LED вспышкой